



# 容易使用

**PRVY**Art.n**5**o 10**0**11-**0**03

Privy 500是一个可以被安装在户外厕所里面的粪尿分集式套装。大小便分开收集后，普通旱厕那种臭味儿就消失了，并且需要处理的废物也会大大减少。尿液经过一个管子进入一个坑或者一个尿箱。只要你及时清空大便桶，就可以不限次数地使用Privy 500。清理频率取决于桶地大小



**容易安装**

用螺丝把蓝色的粪尿分集器固

定在支架上。

## **绝缘座垫和盖子**

这个绝缘座垫能让我们一年四季做的都很舒服，并且这个盖子可以嵌入到座垫上以免被风吹走。

(不包括安装支架)


## **更少臭味儿**

尿液分离后就不会有普通旱厕那种臭味

## **更少废物**

粪尿分集后会大大减少要处理的废物数量，也会减少清空这个桶的频率。.

**PRIVY 500标配**



* 尿管2,5 米
* 粪尿分集器Urinse divert insert
* 泡沫座垫
* 附件

**SUPPLEMENT WITH选配**

* 1192-01粪桶 Villa 9020\* – 1127-02 可降解塑料袋\*\* – 1013-03 尿液喷洒桶\*\*\*

# **安装**

\*每个粪桶内装进一个

可降解塑料袋，更容易处理大便。

.

\*\*

用上可降解塑料袋子，可减轻清洁粪桶的次数。.




\*\*\*

.用尿液喷洒桶施肥

Use the template (on the packaging material) to saw up the hole and mount the insert with the included screws (wood).用附送的钻孔模板在板子上钻孔，用螺丝把粪尿分集器固定在板子上。

If constructing a new outdoor toilet we recommend a that the bench is 42 cm in height for optimal urine diversion.如果您要建造一个新的户外厕所，我们建议厕所凳子高度设定在42CM。

171 mm




Min

450 mm



Min

60 mm



# **TECHNICAL DATA技术信息**

171 mm



连接件**:**

450 mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIVY 500** | **材质** | **包装尺寸/重量** |
| 可回收的高光洁度聚丙烯Recyclable high-gloss poly- propylene.  Seat in styrofoam.座垫是泡沫 | L:47 W:38  H:21 cm 2 kg |

尿管: Ø32 mm

375 mm

**The seat height above the seat board座板高度:**

Front前: 34 mm Back后:50 mm

Separett AB 2017, 11932-01



电器部件都有 ETL and/or CE 标志.

全部产品信息请见[www.separett.com](http://www.separett.com/)