**无水马桶VILLA**Art**9**.nr**0**109**0**5-**0**03

无论何时，无论何地，粪尿分离的堆肥马桶VILLA 9000都能给您一个畅快淋漓的如厕体验。

 Villa 9000对使用温度不敏感，一年四季都可以使用。粪尿分离使得处理大小便非常容易。其设计水平、产品质量和方便性完全可媲美传统水冲厕所。

人数:

当定期清理粪桶时，使用人数没有限制。

# EASY TO USE 容易使用

   

### 视觉舒服的设计

当你坐在马桶上，覆盖内置粪桶的绿色盖子才会被自动拉开，大便垂直落入马桶内置粪桶内。粪桶下面的托盘也自动转动半厘米以防止大便堆积在一起。

### 清洁方法

更换内置粪桶

用盖子盖上粪桶后，移出。桶内也可用塑料袋，让清洁更容易。如果有需要，您可以多买几个粪桶，轮换使用。.

### 两档风速的换气扇

### 一般来说，通常只使用慢速档。当连用几次马桶或者希望抽湿时，可以选择快速风档。风扇必须连续运行。

### 关爱儿童

在大人帮助下，备选儿童座垫可以让最小的孩子都能坐在VILLA 9000马桶上方便。

VILLA 9000马桶很容易清洁。只要用湿布和中性的清洁剂把马桶定期擦拭即可。尿盆用水冲洗防上尿垢堵塞尿管。

 **VILLA 9000标配**

* 排气管 40 cm Ø75 mm – 防蝇网
* 缓冲胶袋 – 90° 弯管 – 排气管帽子
* 3 个粪桶 – 2个盖子
* 10 个可降解塑料袋

## 选择配件

* 1013-03 尿液喷洒桶\* – 1118-01 尿管生物清洁剂\*\* – 1198-01 清洁套装\*\*\* – 安装备选件\*\*\*\*

– 2 m 尿管 Ø32 mm

* 硅胶
* 固定螺丝

\*

兑3-8倍水，尿液可直接喷洒到草地和菜园等。.

\*\*

可防上尿管结垢，保持尿管畅通.

\*\*\*

完整的清洁套装.

# INSTALLATION安装方法

VILLA 9000适合用于冷热环境。无需上下水，但需要电驱动换气扇，也需要尿液容器。排气管有三种安装方法

**Alt 3**

**Alt 2**

 **Alt 1**

Alt1,Alt2,Alt3。每个马桶配备Alt1安装方法所需要的全部配件。

视各地情况不同，排气管高度可以高达10米以上。.

Villa 9000配备有冷凝水收集装置，因此不用把排气管用绝缘结料包起来防冻。

**Infiltration**

**Tank**

1020-03

1024-01

1021-01

1025-01

1092-01

1032-02

**Grey water**

\*\*\*\*

**所需安装备件**

Alt 1:

* 备件包齐全

Alt 2:

* 1020-03排气管

Al 3:

* 1020-03 Ventilation pipe排气管

– 1092-01 防雨垫

如果现有通气管径太小，需要.:

* 1024-01 转换密封接头儿

如果现有通气管太大，需要：:

* 1025-01转换密封接头儿

如果要接到灰水管，则需要:

* 1032-02 尿液入下水道套件

# TECHNICAL DATA

60 mm

456 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VILLA 9000** | **材质** | **粪桶** | **电压/ 功率** | **能耗** | **电缆** | **噪音/最大重量** | **包装尺寸/重量** |
| 可回收高光洁度聚丙烯 | 23L桶满 8-10 kg | 230 V /16.5/11 W | 0.396/0.276kWh/24 hrs |  1.7 m接地电源线  | 41/31 dB(A)15 kg | L:77 W:47H:66 cm 21 kg |

28 mm

**管材直径:**

通风管: Ø75 mm

尿管: Ø32 mm

马桶主体5年保质。风扇3年保质。



所有电器部件有 ETL 和/或 CE 标志

90 mm

129 mm

672 mm

541 mm

440 mm

 其它信息请见 [www.separett.com](http://www.separett.com/)

Separett AB 2018, 11933-01